|  | メニューに戻る |
■アカウント設定
メニューバーにある「設定」をクリックすると「設定画面」が表示されます。 ウィンドウ左の「アカウント設定」リンクを押します。 新規アカウントの作成 左上「新規アカウント作成」の「メールアカウント」を押します。 基本設定 以下の項目を入力します。 【アカウント名】 作成したいアカウントの名称を入力し、メール受信を使用する・使用しないを選択します。 ※必須入力項目です。 【氏名】 氏名を入力します。 【電子メール】 メールアドレスを入力します。入力したメールアドレスは、"氏名<メールアドレス>"の形式で、送信するメールの「差出人」として表示されます。 ※必須入力項目です。 受信メールサーバー（POP） 受信サーバーの設定を以下から選択します。 管理者が設定した受信メールサーバ(POP3)を使用する 個別に設定する ※POP3とは、メールを受信するためのプロトコルのことです。 【ユーザーID】 メールを受信するためには必要ですので、受信用アカウントを登録する場合、必ず入力してください。 【パスワード】 メールを受信するためには必要ですので、受信用アカウントを登録する場合、必ず入力してください。 【認証方式】 受信メールサーバ(POP3)が特殊な認証方式で設定されていない場合、"標準"に設定してください。 "APOP"を選択すると、セキュリティで保護されたパスワードで、受信メールサーバへのログオンを行います。 【サーバータイムアウト】 受信メールサーバ(POP3)へのログオンの失敗を何秒まで待機するかの設定です。 【その他設定】 ”受信メールをサーバに残す。”にチェックすると、受信したメールは、メールサーバ上からは削除されず、そのまま残ります。 別のメールクライアントで、同じアカウントからメールを受信したい場合に指定します。 ※"受信メールをサーバに残す。"のチェックを解除した場合、受信を行ったときにメールサーバーに残っているメールを全て受信します。また、受信済みメールも再受信されます。 送信メールサーバー（SMTP） 送信サーバーの設定を以下から選択します。 管理者が設定した送信メールサーバ(SMTP)を使用する 個別に設定する 次に、以下のメールサーバー情報を選択・入力してください。 【送信時の認証】 「個別に設定する」を選択した場合は、SMTP 認証対応のため以下のいずれかを選択してください。 「SMTP認証」を選択した場合、認証方法「CRAM-MD5」「LOGIN」「PLAIN」のいずれかを選択してください。 認証しない POP before SMTP SMTP認証 【SMTP認証の設定】 送信時の認証に「SMTP認証」を選択している場合、この値を設定してください。省略した場合は、受信メールサーバのユーザIDとパスワードで認証します。 アカウントの選択 通常使用するアカウントを、ウィンドウ左のチェックボックスから選択してください。 アカウントの編集、削除 一覧から任意のアカウントを選択し、「編集」もしくは「削除」を押して下さい。 また、画面右上のボタン「▲ひとつ上へ」「▼ひとつ下へ」で順序が変更できます。 GmailまたはYahoo!メールアカウントの登録 GmailまたはYahoo!メールを使用する場合は、専用の登録画面を使用することで、簡単にDenbunにメールアカウントを登録できます。 専用の画面は、アカウント一覧画面の「新規アカウント作成」ボタンから開くことができます。 以下の画面は、Gmailを選択して開いた際の例です。 入力項目に適切な情報を入力してアカウントを登録してください。
| Copyright (C) NEOJAPAN Inc. All Rights Reserved.